Инструкция по установке защиты переднего бампера Toyota Land Cruiser 200 Ø76



 

Шаг 1

Демонтировать штатные передние буксирные проушины (правую и левую) в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля TOYOTA LC200.

Шаг 2

Установить на площадку буксирной проушины правого лонжерона кронштейн поз.2, закрепить штатным крепежом, установив на кронштейн штатную буксирную проушину.

Шаг 3

Установить защиту на кронштейны, закрепить крепежом.