**Hyundai SantaFe 2012**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кузов:** Все | **Объём двигателя:** Все | **Артикул:** | 9.2305.1 |
|  | | | |
| **Год выпуска:** 2012 | **Коробка:** Все | Комплект порогов | |


****

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Болт М6х20.…………………………………………………….. | 2 | шт. |
|  | Болт М8х20.…………………………………………………….. | 2 | шт. |
|  | Болт М10х20…………………………………………………….. | 14 | шт. |
|  | Болт М10х30…………………………………………………….. | 2 | шт. |
|  | Гайка М6..………………………………………………......... | 2 | шт. |
|  | Гайка М10………………………………………………......... | 14 | шт. |
|  | Шайба 6.……….…………………………………………………. | 4 | шт. |
|  | Шайба 8.……….…………………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Шайба 10……….…………………………………………………. | 24 | шт. |
|  | Шайба пружинная 6..…………………………………….. | 4 | шт. |
|  | Шайба пружинная 8..…………………………………….. | 2 | шт. |
|  | Шайба пружинная 10…………………………………….. | 24 | шт. |
|  | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн средний………..………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн задний…………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Крепление 1............................................... | 2 | шт. |
|  | Крепление 2............................................... | 2 | шт. |
|  | Крепление 3............................................... | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10х20..........………………. | 4 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10х30..........………………. | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная с проволокой М10х30.... | 2 | шт. |
|  | Гайка закладная М10………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Порог………………………………………………………………... | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

1. Установить гайку закладную М10 в отверстие лонжерона автомобиля (рис. 2 поз. 1).
2. Установить шпильку закладную М10х20 в отверстие порога автомобиля (рис. 2 поз. 2).
3. Установить шпильку закладную с проволокой М10х30 в отверстие днища автомобиля (рис. 2 поз. 3).
4. Закрепить крепление 1 гайками М10 (рис.3) к установленным шпилькам закладным (рис. 2 поз. 2,3).
5. Заднюю часть переднего кронштейна закрепить болтом М10х30 к установленной гайке закладной М10, переднюю часть закрепить двумя болтами М10х20 к установленному креплению 1 (рис. 4).
6. Закрепить крепление 2 гайкой М6 и болтом М6 к штатным резьбовым местам крепления пыльника (рис. 5).
7. Заднюю часть среднего кронштейна закрепить штатными болтами М10, переднюю часть закрепить болтом М10х20 к установленному креплению 2 (рис. 6).
8. В задней части порога автомобиля вынуть заглушку и установить шпильку закладную М10х20 (рис. 7).
9. Переднюю часть крепления 3 закрепить гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10х20. Установить шпильку закладную М10х30 в отверстие в задней части днища автомобиля. Заднюю часть крепления 3 закрепить гайкой М10 к установленной шпильке М10(рис. 8).
10. Заднюю часть заднего кронштейна закрепить болтами М10х20 к установленному креплению 3.
11. Заднюю часть среднего кронштейна закрепить болтом М10х30 к установленной гайке закладной М10 (рис. 6), переднюю часть крепить аналогично переднему кронштейну двумя болтами М8х30 и гайками М8 через отверстия.
12. Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 10).
13. Затянуть все резьбовые соединения.

|  |  |
| --- | --- |
| DSC_0023  Рис.2 Установка закладных | DSC_0015  Рис.3 Установка крепления 1 |
| Передний кронштейн  Рис.4 Установка переднего кронштейна | DSC_0016  Рис.5 Установка крепления 2 |
| DSC_0010  Рис.6 Установка среднего кронштейна | DSC_0024  Рис.7 Установка шпильки закладной М10х20 |
| IMG_5622  Рис.8 Установка крепления 3 |  |
| Общий вид с мутью  Рис.10 Вид автомобиля с порогом | |