**VolksWagen Amarok**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кузов:** Все | **Объём двигателя:** Все | **Артикул:** | 9.5803.1 |
|  | | | |
| **Год выпуска:** 2010- | **Коробка:** Все | Комплект порогов | |


****

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гайка М10………………………………………………......... | 6 | шт. |
| 2 | Шпилька закладная М10………………………………… | 6 | шт. |
| 3 | Шайба 10………………………………………………………….. | 6 | шт. |
| 4 | Шайба пружинная 10………………………………………. | 6 | шт. |
| 5 | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
| 6 | Кронштейн средний………………………………………… | 2 | шт. |
| 7 | Кронштейн задний…………………………………………… | 2 | шт. |
| 8 | Порог………………………………………………………………... | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

1. Установить шпильку закладную для переднего кронштейна в отверстие рамы показанное на рисунке (рис. 2).
2. Установить шпильку закладную для среднего кронштейна в отверстие рамы показанное на рисунке (рис. 3).
3. Установить шпильку закладную для заднего кронштейна в отверстие рамы показанное на рисунке (рис. 4).
4. Закрепить задний кронштейн гайкой М10 к установленной шпильке закладной (рис. 5).
5. Закрепить средние кронштейн гайкой М10 к установленной шпильке закладной (рис. 6).
6. Закрепить передний кронштейн гайкой М10 к установленной шпильке закладной (рис. 5).
7. Закрепить порог на установленных кронштейнах
8. Затянуть все резьбовые соединения.

|  |  |
| --- | --- |
| IMG_2331  Рис.2 Установка шпильки закладной для переднего кронштейна | IMG_2332  Рис.3 Установка шпильки закладной для среднего кронштейна |
| IMG_2345  Рис.4 Установка шпильки закладной для крепления заднего кронштейна | zadn  Рис.5 Установка заднего кронштейна |
| середина  Рис.6 Установка среднего кронштейна | перед  Рис.7 Установка переднего кронштейна |
| 2  Рис. 8 Автомобиль с установленными кронштейнами | |
| d8633de06c2bdc45996a9489f2722340  Рис. 9 Общий вид автомобиля с порогом | |